# Ny Iridium SR med tredimensjonal teknologi

Mirkas nye Iridium SR slipemateriell har utmerket styrke og et ekstremt langt liv med sine effektive silisiumkarbid slipekorn.

Med jevnt plassert slipekorn på en stabil og robust bakside produserer Mirka Iridium SR et jevnt ripemønster i verdensklasse som er raskt og enkelt å polere ut. De trekantede silisiumkarbid slipekornene danner nye slipekanter når de brytes ned under slipeprosessen, og forlenger skarpheten til Iridium SR.

De nye Iridium SR er ideell for de fineste etterbehandling stadier av lakk og karosseri reparasjon, samt kjøretøy og transport produksjon. De presterer meget bra på klarlakk og topplakk, samt kompositt. Iridium SR er best sammenkoblet med Mirkas ergonomiske trådløse verktøy, AOS-B og AROP-B, noe som gir uovertruffen ytelse i spotreparasjonsarbeid og etterbehandlingskvalitetskontroll.

Når konsekvent etterbehandling er avgjørende, er Mirka Iridium SR det slipende valget.

Les mer på vores nettsted: <https://www.mirka.com/no/iridium-sr/>

Kontakt:

Alexander Gidebratt, Marketing Manager Mirka Scaninavia

[Alexander.gidebratt@mirka.com](mailto:Alexander.gidebratt@mirka.com)

Tel: +4654 69 09 56